7. 신청서 양식

※ 신청서 및 신고서 : 해당 파일 39p부터

구분	내용	신청마감일	해당사항
			조립부스	독립부스
양식1	독립부스 장치공사 신청서	2025. 2. 7.(금)	X	필수
양식2	자체시공 신청서 및 서약서		선택사항
양식3	위험물 반입(반출) 신고서		선택사항
양식4	중량물 반입(반출) 신고서		선택사항
양식5	시간 외 사용신청서		선택사항
양식6	전시품목(차량) 입출입 신청서		선택사항
양식7	부대시설 도면 신청서		X		필수

※ 현장대리인 안전가이드 : 해당 파일 47p부터

구분	내용	신청마감일	해당사항
서식1	전시디자인 설치 철거 분야	2025. 2. 12.(수)	『현장대리인 안전가이드』 1~9 중 당사에 해당하는 안전가이드를 모두 작성/제출해야 합니다.
서식2	전기공사 분야
서식3	가구/비품 분야
서식4	가스시설 분야
서식5	카펫/파이텍스 분야
서식6	광고사인물 분야
서식7	급배수/압축공기 분야
서식8	운송통관 분야
서식9	리깅분야 분야

※ 상기 제출서류와 관련 비용은 정해진 기한 내에 제출 및 납부하셔야 하며, 일정이 준수되지 않을 경우 추가비용이 발생하거나 서비스 공급이 불가능할 수도 있습니다.

★이메일 송부		koppex@koppex.com		선 택 사 항
양식 1	독립부스 장치공사 신청서
l제출기한l 2025. 2. 12(수)

1. 신청자 기본 정보

※ 독립부스 설치(변경) 신청서와 함께 평면도와 입면도를 각각 2부씩 제출하여 부스 시공에 대한 사전 승인을 받아야 합니다.

※ 부스 설계도 제출시 이벤트 무대의 위치를 정확히 표시하여야 하며, 이벤트 무대가 통로에 인접해 있어 인접 부스의 전시 운영에 방해가 된다고 판단될 경우, 부스 시공이 승인되지 않을 수도 있습니다.

회 사 명	(국문)		대 표 자 명
	(영문)		홈 페 이 지	http://
주 소
담 당 자	성 명		소속 / 지위	/
	전 화	(사무실)	팩 스
		(핸드폰)	이 메 일	@
	주 소

2. 독립부스 시공 담당 업체

회 사 명			Booth No.
주 소
담 당 자	성 명		소속 / 지위	/
	전 화	(사무실)	팩 스
		(핸드폰)	이 메 일	@
설계 변경사유	※ 설계 변경시에만 해당

별첨과 함께 독립부스 설치(변경) 신청서를 제출합니다.

※ 별첨 : 독립부스 평면도 및 입면도, 부대시설 위치 표시도 각 2부.

2025년        월        일

회 사 명 :

대표자명 :                  (인)

코리아 나라장터엑스포 2025 사무국 귀중

코리아 나라장터엑스포 2025 사무국

Tel : 031-995-8283 / E-mail : koppex@koppex.com

★이메일 송부		koppex@koppex.com		선 택 사 항
양식 2	자체시공 신청서 및 서약서
l제출기한l 2025. 2. 12(수)

1. 신청자 기본 정보

전시회명
참가업체명
담당자명		부서/직위
연 락 처	(전화)	휴 대 폰
전시공사업체		카펫시공업체
도배시공업체		방염처리업체

2. 작업자 명단

순번	성명	직종	주민등록번호	연락처
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

※칸 부족시 별지사용 가능

본 사는 KINTEX의 전문전시장 운영규정을 준수하며, 상기와 같이 작업을 신고합니다.

2025년        월        일

회 사 명 :

대표자명 :                  (인)

코리아 나라장터엑스포 2025 사무국 귀중

★이메일 송부		koppex@koppex.com		선 택 사 항
양식 2	자체시공 신청서 및 서약서
l제출기한l 2025. 2. 12(수)

■ 행 사 명 :	코리아 나라장터엑스포 2025
■ 참가업체명 :
당사는 위 행사와 관련, 자체적으로 인테리어 공사를 시행함에 있어 아래의 사항을 준수할 것이며, 만약 이를 준수하지 않을 경우 공사 중단 등 어떠한 조치도 감수하고, 사고 및 행사문제 등 모든 책임을 질 것을 서약합니다. - 아 래 - 1. 안전관리 책임자를 현장에 상주시켜야 하며 작업 중 인명 및 재산의 피해가 있을 시 당사에서 모든 민, 형사상 책임을 진다. (안전 및 공사관리가 필요할 경우 KINTEX에서 공사 중단 등의 조치 포함) 2. 자재는 방염처리 되었거나 불연성인 자재를 사용한다. (후방염 시 필증 제출) 3. 전시장 내 장치시공에 있어 모든 전기공사는 KINTEX 등록업체가 시공하며 참가업체 시공은 절대 불허한다. 4. 전시장 내에서는 절대 금연이며, 용접기(산소, 전기), 토치, 인화성물질 등 화재의 요인이 되는 기구는 KINTEX의 승인 없이 사용할 수 없다. 5. 전시장 내에서 페인트 작업을 할 수 없다. (파손부위 부분 도장 승인 후 실시) 6. 전시장의 설비에 못, Anchor, 양면테이프, 강력본드를 사용할 수 없다. 7. 전시장 내에서는 전동공구(절단기, 대패, 톱, 그라인더)를 사용할 수 없다. 8. 당사 임직원 및 작업자가 상기 사항 및 전시장 관리규정을 위반 시에는 KINTEX 관리자의 공사 중지 및 철거 지시에 절대 따르며 이에 이의를 제기하지 아니한다.
		신 청 일 :
		대 표 자 :	(인)
		담 당 자 :	(인)
		(담당자 전화)
코리아 나라장터엑스포 2025 사무국 Tel : 031-995-8283 / E-mail : koppex@koppex.com

				선 택 사 항
양식 3	위험물 반입(반출)신고서
l제출기한l 2025. 2. 12(수)

1. 신청자 기본 정보

회 사 명	(국문)		대 표 자 명
	(영문)		홈 페 이 지	http://
주 소
담 당 자	성 명		소속 / 지위	/
	전 화	(사무실)	팩 스
		(핸드폰)	이 메 일	@
	연락주소

2. 내용

No.	품 명	형 별	단 위	수 량	비 고
1
2
3
4
5

◦반입(반출)목적:

◦ 반입 일시 : 2025년            월            일,             시            분

◦ 반출 일시 : 2025년            월            일,             시            분

본 사는 킨텍스 운영 규정을 준수하며, 상기 위험물을 반입(반출)하고자 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2025년        월        일

회 사 명 :

대표자명 :                  (인)

코리아 나라장터엑스포 2025 사무국 귀중

코리아 나라장터엑스포 2025 사무국

Tel : 031-995-8283 / E-mail : koppex@koppex.com

				선 택 사 항
양식 4	중량물 반입(반출)신고서
l제출기한l 2025. 2. 12(수)

1. 신청자 기본 정보

회 사 명	(국문)		대 표 자 명
	(영문)		홈 페 이 지	http://
주 소
담 당 자	성 명		소속 / 지위	/
	전 화	(사무실)	팩 스
		(핸드폰)	이 메 일	@
	연락주소

2. 내용

No.	품 명	중 량(톤)	수 량	규 격	비 고
1
2
3
4
5

※ 별첨 : 초중량물 배치도, 하중분포 계획서 각 1부.

본 사는 킨텍스 운영 규정을 준수하며, 상기와 같이 초중량물을 반입(반출)하고자 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2025년        월        일

회 사 명 :

대표자명 :                  (인)

코리아 나라장터엑스포 2025 사무국 귀중

코리아 나라장터엑스포 2025 사무국

Tel : 031-995-8283 / E-mail : koppex@koppex.com

				선 택 사 항
양식 5	시간외 사용신청서
l제출기한l 2025. 3. 3(월) ~ 3. 7(금)

1. 신청자 기본 정보

회 사 명	(국문)		대 표 자 명
	(영문)		홈 페 이 지	http://
주 소
담 당 자	성 명		소속 / 지위	/
	전 화	(사무실)	팩 스
		(핸드폰)	이 메 일	@
	연락주소

2. 사용시간

일 자	사용전시홀	시작 시간	종료 시간	총 시간	사용료	납부 확인
2025. . .	□ 1홀 □ 2홀 □ 3홀	:	:	시간	원
2025. . .	□ 1홀 □ 2홀 □ 3홀	:	:	시간	원
2025. . .	□ 1홀 □ 2홀 □ 3홀	:	:	시간	원
2025. . .	□ 1홀 □ 2홀 □ 3홀	:	:	시간	원

3. 사용료 기준

시간 외 사용료 : 1,000,000원(VAT별도)/시간

본 사는 전시장 운영 규정을 준수하며 상기와 같이 시간 외 사용을 신청합니다.

2025년        월        일

회 사 명 :

대표자명 :                  (인)

코리아 나라장터엑스포 2025 사무국 귀중

코리아 나라장터엑스포 2025 사무국

Tel : 031-995-8283 / E-mail : koppex@koppex.com

		※ 차량이 전시품인 경우		선 택 사 항
양식 6	전시품목(차량) 입출입 신청서
l제출기한l 2025. 2. 12(수)

1. 신청자 기본 정보

회 사 명	(국문)		대 표 자 명
	(영문)		홈 페 이 지	http://
주 소
담 당 자	성 명		소속 / 지위	/
	전 화	(사무실)	팩 스
		(핸드폰)	이 메 일	@
	연락주소

2. 내용

반입 전시장	1,2,3 홀 (킨텍스 1전시장)
일차 일시		출차 일시

<전시용 차량 내역>

No.	업체명	차량번호	담당자	연락처	비 고
1
2
3
4
5

본 사는 킨텍스 운영 규정을 준수하며, 상기와 같이 전시용 차량 입출입을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2025년        월        일

회 사 명 :

대표자명 :                  (인)

코리아 나라장터엑스포 2025 사무국 귀중

코리아 나라장터엑스포 2025 사무국

Tel : 031-995-8283 / E-mail : koppex@koppex.com

		※ 독립부스 부대시설 신청 시 필수 제출		선 택 사 항
양식 7	부대시설 도면 신청서
l제출기한l 2025. 2. 12(수)

1. 신청자 기본 정보

회 사 명	(국문)		대 표 자 명
	(영문)		홈 페 이 지	http://
주 소
담 당 자	성 명		소속 / 지위	/
	전 화	(사무실)	팩 스
		(핸드폰)	이 메 일	@
	연락주소

2. 도면 표기 안내

○ : 급배수	● : 압축공기	T : 전화	@ : 인터넷

3. 도면 (* 도면 한 칸을 1M로 계산하여 부스 규모를 표기한 후 해당항목을 표시하시기 바랍니다.)

												부스규모			M				×		M

전시장 입구 방향

현장대리인 안전 가이드 [전시디자인 설치, 철거 분야]

※ 현장대리인 안전 가이드 서식 1호

근거 규정: ‘킨텍스 행사 안전관리지침’ 및 ‘안전관리요령’

☐ 전시디자인 설치, 철거 분야 (킨텍스 행사 안전관리지침 제13조~22조, 제33조 참조)

작업 시 공사현황표를 부스에 부착해야 하며 제반 폐기물은 모두 자체적으로 처리해야 합니다.

기본부스 외 구조물(독립부스 등) 설치 시, 해당 전시디자인 설치업체의 현장대리인은 동 구조물에 대한 공사 일체(전기, 리깅, 방염 등)의 총괄 처리 권한 및 책임을 갖습니다.

외관상 변형, 파손되거나 흔들림 및 낙하 등 사고 위험이 있는 제품은 사용이 불가하며 구조물의 변형이나 붕괴가 일어나지 않도록 해야 합니다.

작업 시 바닥이나 기 시설물 파손, 훼손이 되지 않도록 하고 위반 시 원상복구 해야 합니다.

모든 작업은 소방시설법에 따라야 하며, 화재 시 유해가스 발생 제품(스티로폼, 비닐 등)은 시공 불가합니다.

천장이 마감되는 공사에는 10m²당 1개 이상의 자동 확산 소화기를 설치하여야 합니다.

복층 내부에는 보행거리 10m 당 1개의 소화기를 비치해야 하며 안전관리요원이 상주해야 합니다.

안전관리자를 반드시 배치해야 하며 시설물 파손, 잔재물 방치 등 피해가 없어야 합니다.

설치/철거작업 전 반드시 공기, 급수, 전기 등의 차단 여부를 확인해야 합니다.

높이가 있는 구조물 설치/철거 시 전방위로 안전 면적을 확보하고 안전요원을 배치해야 합니다.

☐ 작업 공통 분야 (킨텍스 행사 안전관리지침 제5조~12조 참조)

1. 분야별 비상연락망을 확보해주시기 바랍니다.

2. 지정된 장소에서만 흡연 가능합니다.(흡연부스 이용)

3. 작업 시 킨텍스의 규정을 준수하고 안전사고 예방을 위해 적합한 안전장비를 착용해야 합니다.

4. 소방시설법에 따라 전시 부스 설치에 사용되는 자재는 방염 자재를 사용해야 합니다.

5. 행사장 구조물은 벽면으로부터 1m 이상 이격해야 하며, 소화전과 비상구 등 소방설비, 비상구, 전기 EPS출입문 및 화장실은 상시 사용할 수 있도록 반드시 전면 개방하여야 합니다.

6. 전시장 부스, 통로 등의 작업과 관련하여 킨텍스 규정에 맞도록 작업해야 합니다.

(킨텍스 행사안전관리 지침 제5조)

7. 사전 협의 없이는 행사장 내 어떠한 페인트 작업도 불가합니다.

8. 작업 중 발생하는 폐기물은 통로 및 부스 내에 방치되지 않도록 신속히 처리 바랍니다.

9. 사다리 작업은 항상 2인 1조로 작업하시고 안전에 유의해주시기 바랍니다.

10. 각종 시설물 제한과 관련하여 킨텍스 규정을 준수해야 합니다.

11. 안전 검증된 제품만을 사용하여 화재, 누전 등 안전사고가 발생하지 않도록 해야 합니다.

당사는 상기 주의사항을 포함한 킨텍스 안전 관련 규정을 숙지하였으며,

해당 내용 불이행 및 부주의로 인한 사고 발생 시 모든 책임은 당사에 있음을 확인 및 서명합니다.

2025.    .    .

업체명
연락처
담당자명	(인)

현장대리인 안전 가이드 [전기공사 분야]

※ 현장대리인 안전 가이드 서식 2호

근거 규정: ‘킨텍스 행사 안전관리지침’ 및 ‘안전관리요령’

☐ 전기공사 분야 (킨텍스 행사 안전관리지침 제23조 참조)

1. 시공/철거 시 전력공급이 차단된 상태인지 확인 후 작업을 진행해야 합니다.

2. 부스에 시공하는 분전반은 이동 통로, 대피로, 밀폐된 장소에는 설치할 수 없습니다.

3. 돌출되는 전기시설은 안전하고 견고하게 마감처리 후 안전표시를 해주시고 이후 이상/훼손 발견 시 즉시 조치해야 합니다.

4. 반드시 규정에 부합하는 제품만을 사용해야 하며 시공 주의사항을 준수해야 합니다.

5. 트렌치 커버 및 홀캡은 사용 후 이격이나 틈새가 발생하지 않도록 원상복구 바랍니다.

☐ 작업 공통 분야 (킨텍스 행사 안전관리지침 제5조~12조 참조)

1. 분야별 비상연락망을 확보해주시기 바랍니다.

2. 지정된 장소에서만 흡연 가능합니다.(흡연부스 이용)

3. 작업 시 킨텍스의 규정을 준수하고 안전사고 예방을 위해 적합한 안전장비를 착용해야 합니다.

4. 소방시설법에 따라 전시 부스 설치에 사용되는 자재는 방염 자재를 사용해야 합니다.

5. 행사장 구조물은 벽면으로부터 1m 이상 이격해야 하며, 소화전과 비상구 등 소방설비, 비상구, 전기 EPS출입문 및 화장실은 상시 사용할 수 있도록 반드시 전면 개방하여야 합니다.

6. 전시장 부스, 통로 등의 작업과 관련하여 킨텍스 규정에 맞도록 작업해야 합니다.

(킨텍스 행사안전관리 지침 제5조)

7. 사전 협의 없이는 행사장 내 어떠한 페인트 작업도 불가합니다.

8. 작업 중 발생하는 모든 폐기물은 통로 및 부스 내에 방치되지 않도록 신속히 처리 바랍니다.

9. 사다리 작업은 항상 2인 1조로 작업하시고 안전에 유의해주시기 바랍니다.

10. 각종 시설물 제한과 관련하여 킨텍스 규정을 준수해야 합니다.

11. 안전 검증된 제품만을 사용하여 화재, 누전 등 안전사고가 발생하지 않도록 주의 바랍니다.

당사는 상기 주의사항을 포함한 킨텍스 안전 관련 규정을 숙지하였으며,

해당 내용 불이행 및 부주의로 인한 사고 발생 시 모든 책임은 당사에 있음을 확인 및 서명합니다.

2025.    .    .

업체명
연락처
담당자명	(인)

현장대리인 안전 가이드 [가구/비품 분야]

※ 현장대리인 안전 가이드 서식 3호

근거 규정: ‘킨텍스 행사 안전관리지침’ 및 ‘안전관리요령’

☐ 가구/비품 분야 (킨텍스 행사 안전관리지침 제25조 참조)

가구/비품은 항상 깨끗하고 안전한 제품을 사용해야 합니다.

신나, 락카 등 화재를 유발할 수 있는 물품은 행사장 내 반입할 수 없습니다.

가구/비품은 지정된 장소 외에는 적재할 수 없으며 부득이한 경우 사전협의해야 합니다.

작업종료 및 철거 후, 가구/비품의 잔재물은 행사장 내에 방치할 수 없습니다.

☐ 작업 공통 분야 (킨텍스 행사 안전관리지침 제5조~12조 참조)

1. 분야별 비상연락망을 확보해주시기 바랍니다.

2. 지정된 장소에서만 흡연 가능합니다.(흡연부스 이용)

3. 작업 시 킨텍스의 규정을 준수하고 안전사고 예방을 위해 적합한 안전장비를 착용해야 합니다.

4. 소방시설법에 따라 전시 부스 설치에 사용되는 자재는 방염 자재를 사용해야 합니다.

5. 행사장 구조물은 벽면으로부터 1m 이상 이격해야 하며, 소화전과 비상구 등 소방설비, 비상구, 전기 EPS출입문 및 화장실은 상시 사용할 수 있도록 반드시 전면 개방하여야 합니다.

6. 전시장 부스, 통로 등의 작업과 관련하여 킨텍스 규정에 맞도록 작업해야 합니다.

(킨텍스 행사안전관리 지침 제5조)

7. 사전 협의 없이는 행사장 내 어떠한 페인트 작업도 불가합니다.

8. 작업 중 발생하는 모든 폐기물은 통로 및 부스 내에 방치되지 않도록 신속히 처리 바랍니다.

9. 사다리 작업은 항상 2인 1조로 작업하시고 안전에 유의해주시기 바랍니다.

10. 각종 시설물 제한과 관련하여 킨텍스 규정을 준수해야 합니다.

11. 안전 검증된 제품만을 사용하여 화재, 누전 등 안전사고가 발생하지 않도록 주의 바랍니다.

당사는 상기 주의사항을 포함한 킨텍스 안전 관련 규정을 숙지하였으며,

해당 내용 불이행 및 부주의로 인한 사고 발생 시 모든 책임은 당사에 있음을 확인 및 서명합니다.

2025.    .    .

업체명
연락처
담당자명	(인)

현장대리인 안전 가이드 [가스시설 분야]

※ 현장대리인 안전 가이드 서식 4호

근거 규정: ‘킨텍스 행사 안전관리지침’ 및 ‘안전관리요령’

☐ 가스시설 분야(킨텍스 행사 안전관리지침 제24조 참조)

가스시설 사용ㆍ설치 시 시설관리부서와 사전 협의 후 담당 매니저에게 알려야 합니다.

시공업체는 공사 7일 전까지는 공사신청서를 킨텍스에 제출해주시기 바랍니다.

행사장 내에서는 용접할 수 없으며 화재 및 폭발을 일으키는 제품은 사용이 불가합니다.

4. 모든 가스시설 설치, 사용, 철거 시 킨텍스 규정을 준수하여 안전에 유의해주시기 바랍니다.

5. 전시기간에는 시공업체의 안전책임자가 행사장에 상주하며 안전을 지속 점검해야 합니다.

6. 가스사용 업체(부스)에 안전관리사항을 부착하고 사용업체의 책임자를 별도 선임하여 관리해야 합니다.

8. 가스 공급은 개장 10분 전, 차단은 종료 10분 후이며, 시간조정 필요시 사전협의해야 합니다.

9. 가스 누설 시 자동 경보와 차단 기능이 작동하도록 사전에 점검해야 합니다.

☐ 작업 공통 분야 (킨텍스 행사 안전관리지침 제5조~12조 참조)

1. 분야별 비상연락망을 확보해주시기 바랍니다.

2. 지정된 장소에서만 흡연 가능합니다.(흡연부스 이용)

3. 작업 시 킨텍스의 규정을 준수하고 안전사고 예방을 위해 적합한 안전장비를 착용해야 합니다.

4. 소방시설법에 따라 전시 부스 설치에 사용되는 자재는 방염 자재를 사용해야 합니다.

5. 행사장 구조물은 벽면으로부터 1m 이상 이격해야 하며, 소화전과 비상구 등 소방설비, 비상구, 전기 EPS출입문 및 화장실은 상시 사용할 수 있도록 반드시 전면 개방하여야 합니다.

6. 전시장 부스, 통로 등의 작업과 관련하여 킨텍스 규정에 맞도록 작업해야 합니다.

(킨텍스 행사안전관리 지침 제5조)

7. 사전 협의 없이는 행사장 내 어떠한 페인트 작업도 불가합니다.

8. 작업 중 발생하는 폐기물은 통로 및 부스 내에 방치되지 않도록 신속히 처리 바랍니다.

9. 사다리 작업은 항상 2인 1조로 작업하시고 안전에 유의해주시기 바랍니다.

10. 각종 시설물 제한과 관련하여 킨텍스 규정을 준수해야 합니다.

11. 안전 검증된 제품만을 사용하여 화재, 누전 등 안전사고가 발생하지 않도록 해야 합니다.

당사는 상기 주의사항을 포함한 킨텍스 안전 관련 규정을 숙지하였으며,

해당 내용 불이행 및 부주의로 인한 사고 발생 시 모든 책임은 당사에 있음을 확인 및 서명합니다.

2025.    .    .

업체명
연락처
담당자명	(인)

현장대리인 안전 가이드 [카펫/파이텍스 분야]

※ 현장대리인 안전 가이드 서식 5호

근거 규정: ‘킨텍스 행사 안전관리지침’ 및 ‘안전관리요령’

☐ 카펫/파이텍스 분야(킨텍스 행사 안전관리지침 제26조 참조)

작업 전 시료의 일부를 채취하여 성적서와 함께 담당매니저에게 제출해야 합니다.

시공 마감에는 승인된 테이프만을 사용하고 철거 시 잔여물이 없도록 조치해야 합니다.

시공 시 연결 부분의 해제, 들뜸, 밀림 등으로 인해 사고가 발생하지 않도록 주의 바랍니다.

☐ 작업 공통 분야 (킨텍스 행사 안전관리지침 제5조~12조 참조)

1. 분야별 비상연락망을 확보해주시기 바랍니다.

2. 지정된 장소에서만 흡연 가능합니다.(흡연부스 이용)

3. 작업 시 킨텍스의 규정을 준수하고 안전사고 예방을 위해 적합한 안전장비를 착용해야 합니다.

4. 소방시설법에 따라 전시 부스 설치에 사용되는 자재는 방염 자재를 사용해야 합니다.

5. 행사장 구조물은 벽면으로부터 1m 이상 이격해야 하며, 소화전과 비상구 등 소방설비, 비상구, 전기 EPS출입문 및 화장실은 상시 사용할 수 있도록 반드시 전면 개방하여야 합니다.

6. 전시장 부스, 통로 등의 작업과 관련하여 킨텍스 규정에 맞도록 작업해야 합니다.

(킨텍스 행사안전관리 지침 제5조)

7. 사전 협의 없이는 행사장 내 어떠한 페인트 작업도 불가합니다.

8. 작업 중 발생하는 모든 폐기물은 통로 및 부스 내에 방치되지 않도록 신속히 처리 바랍니다.

9. 사다리 작업은 항상 2인 1조로 작업하시고 안전에 유의해주시기 바랍니다.

10. 각종 시설물 제한과 관련하여 킨텍스 규정을 준수해야 합니다.

11. 안전 검증된 제품만을 사용하여 화재, 누전 등 안전사고가 발생하지 않도록 주의 바랍니다.

당사는 상기 주의사항을 포함한 킨텍스 안전 관련 규정을 숙지하였으며,

해당 내용 불이행 및 부주의로 인한 사고 발생 시 모든 책임은 당사에 있음을 확인 및 서명합니다.

2025.    .    .

업체명
연락처
담당자명	(인)

현장대리인 안전 가이드 [광고사인물 분야]

※ 현장대리인 안전 가이드 서식 6호

근거 규정: ‘킨텍스 행사 안전관리지침’ 및 ‘안전관리요령’

☐ 광고사인물 분야(킨텍스 행사 안전관리지침 제27조 참조)

사인물은 「킨텍스 행사 안전관리지침」의 별지 제1, 2호에 따라 설치하여야 합니다.

사인물 사이즈가 기존 신고 내용에서 변경된 경우 킨텍스와 사전 협의해주시기 바랍니다.

모든 사인물은 행사 종료 후 즉시 철거해야 합니다.

천장사인물은 H빔에만 시공하고, 시설물 높이는 상기 지침 제9조 제2항을 준수해야 합니다.

☐ 작업 공통 분야 (킨텍스 행사 안전관리지침 제5조~12조 참조)

1. 분야별 비상연락망을 확보해주시기 바랍니다.

2. 지정된 장소에서만 흡연 가능합니다.(흡연부스 이용)

3. 작업 시 킨텍스의 규정을 준수하고 안전사고 예방을 위해 적합한 안전장비를 착용해야 합니다.

4. 소방시설법에 따라 전시 부스 설치에 사용되는 자재는 방염 자재를 사용해야 합니다.

5. 행사장 구조물은 벽면으로부터 1m 이상 이격해야 하며, 소화전과 비상구 등 소방설비, 비상구, 전기 EPS출입문 및 화장실은 상시 사용할 수 있도록 반드시 전면 개방하여야 합니다.

6. 전시장 부스, 통로 등의 작업과 관련하여 킨텍스 규정에 맞도록 작업해야 합니다.

(킨텍스 행사안전관리 지침 제5조)

7. 사전 협의 없이는 행사장 내 어떠한 페인트 작업도 불가합니다.

8. 작업 중 발생하는 모든 폐기물은 통로 및 부스 내에 방치되지 않도록 신속히 처리 바랍니다.

9. 사다리 작업은 항상 2인 1조로 작업하시고 안전에 유의해주시기 바랍니다.

10. 각종 시설물 제한과 관련하여 킨텍스 규정을 준수해야 합니다.

11. 안전 검증된 제품만을 사용하여 화재, 누전 등 안전사고가 발생하지 않도록 주의 바랍니다.

당사는 상기 주의사항을 포함한 킨텍스 안전 관련 규정을 숙지하였으며,

해당 내용 불이행 및 부주의로 인한 사고 발생 시 모든 책임은 당사에 있음을 확인 및 서명합니다.

2025.    .    .

업체명
연락처
담당자명	(인)

현장대리인 안전 가이드 [급배수/압축공기(Air) 분야]

※ 현장대리인 안전 가이드 서식 7호

근거 규정: ‘킨텍스 행사 안전관리지침’ 및 ‘안전관리요령’

☐ 급배수/압축공기(Air) 분야(킨텍스 행사 안전관리지침 제28조 참조)

시공 전 반드시 공기나 급수의 청소를 시행한 후 작업해주시기 바랍니다.

급·배수 시공 시 중간에 멀티밸브를 연결하여 시공하는 것은 불가합니다.

모든 자재는 KS규격 이상의 제품을 사용해야 합니다.

고압호스 연결 시 호스닛플 전용 제품을 사용하고 호스밴드는 STS규격품을 사용해야 합니다.

중간밸브는 비상시 신속히 개폐할 수 있도록 노출하여 고정 설치해야 합니다.

급배수배관은 통로에 노출되지 않게, 배관은 트렌치 내부로 매립하여 시공해야 합니다.

작업 후 누설검사를 반드시 실시하여야 합니다.

전시기간 중 폐장 전 반드시 메인밸브 또는 중간밸브를 닫은 후 퇴실해야 합니다.

누수 및 하자 책임 여부에 상관없이 설치업체는 수시로 관리 및 점검해야 합니다.

현장대리인은 행사 기간 상주하며, 유관부서와 항시 연락체계를 유지해주시기 바랍니다.

☐ 작업 공통 분야 (킨텍스 행사 안전관리지침 제5조~12조 참조)

1. 분야별 비상연락망을 확보해주시기 바랍니다.

2. 지정된 장소에서만 흡연 가능합니다.(흡연부스 이용)

3. 작업 시 킨텍스의 규정을 준수하고 안전사고 예방을 위해 적합한 안전장비를 착용해야 합니다.

4. 소방시설법에 따라 전시 부스 설치에 사용되는 자재는 방염 자재를 사용해야 합니다.

5. 행사장 구조물은 벽면으로부터 1m 이상 이격해야 하며, 소화전과 비상구 등 소방설비, 비상구, 전기 EPS출입문 및 화장실은 상시 사용할 수 있도록 반드시 전면 개방하여야 합니다.

6. 전시장 부스, 통로 등의 작업과 관련하여 킨텍스 규정에 맞도록 작업해야 합니다.

(킨텍스 행사안전관리 지침 제5조)

7. 사전 협의 없이는 행사장 내 어떠한 페인트 작업도 불가합니다.

8. 작업 중 발생하는 폐기물은 통로 및 부스 내에 방치되지 않도록 신속히 처리 바랍니다.

9. 사다리 작업은 항상 2인 1조로 작업하시고 안전에 유의해주시기 바랍니다.

10. 각종 시설물 제한과 관련하여 킨텍스 규정을 준수해야 합니다.

11. 안전 검증된 제품만을 사용하여 화재, 누전 등 안전사고가 발생하지 않도록 해야 합니다.

당사는 상기 주의사항을 포함한 킨텍스 안전 관련 규정을 숙지하였으며,

해당 내용 불이행 및 부주의로 인한 사고 발생 시 모든 책임은 당사에 있음을 확인 및 서명합니다.

2025.    .    .

업체명
연락처
담당자명	(인)

현장대리인 안전 가이드 [운송통관 분야]

※ 현장대리인 안전 가이드 서식 8호

근거 규정: ‘킨텍스 행사 안전관리지침’ 및 ‘안전관리요령’

☐ 운송통관 분야(킨텍스 행사 안전관리지침 제32조 참조)

5톤/m²이상 전시품은 킨텍스의 사전 확인 후 반입하여야 합니다.(전시장 운영요령 제37조)

하역장 주차구획선 내에는 물품박스, 전시품 등을 적치할 수 없습니다.

안전 운전(음주운전, 안전벨트 미착용 등 금지)에 항상 주의해야 합니다.

전시장 내 차량 진입 시 규제속도 준수하에 주변 상황을 상세히 살피며 운행해야 합니다.

일반 승용차 및 승합차는 하역장 출입이 불가합니다.

전시품 운송 시 사용한 팔레트, 박스 등은 즉시 회수하여 자체 처리해야 합니다.

☐ 작업 공통 분야 (킨텍스 행사 안전관리지침 제5조~12조 참조)

1. 분야별 비상연락망을 확보해주시기 바랍니다.

2. 지정된 장소에서만 흡연 가능합니다.(흡연부스 이용)

3. 작업 시 킨텍스의 규정을 준수하고 안전사고 예방을 위해 적합한 안전장비를 착용해야 합니다.

4. 소방시설법에 따라 전시 부스 설치에 사용되는 자재는 방염 자재를 사용해야 합니다.

5. 행사장 구조물은 벽면으로부터 1m 이상 이격해야 하며, 소화전과 비상구 등 소방설비, 비상구, 전기 EPS출입문 및 화장실은 상시 사용할 수 있도록 반드시 전면 개방하여야 합니다.

6. 전시장 부스, 통로 등의 작업과 관련하여 킨텍스 규정에 맞도록 작업해야 합니다.

(킨텍스 행사안전관리 지침 제5조)

7. 사전 협의 없이는 행사장 내 어떠한 페인트 작업도 불가합니다.

8. 작업 중 발생하는 모든 폐기물은 통로 및 부스 내에 방치되지 않도록 신속히 처리 바랍니다.

9. 사다리 작업은 항상 2인 1조로 작업하시고 안전에 유의해주시기 바랍니다.

10. 각종 시설물 제한과 관련하여 킨텍스 규정을 준수해야 합니다.

11. 안전 검증된 제품만을 사용하여 화재, 누전 등 안전사고가 발생하지 않도록 주의 바랍니다.

당사는 상기 주의사항을 포함한 킨텍스 안전 관련 규정을 숙지하였으며,

해당 내용 불이행 및 부주의로 인한 사고 발생 시 모든 책임은 당사에 있음을 확인 및 서명합니다.

2025.    .    .

업체명
연락처
담당자명	(인)

현장대리인 안전 가이드 [리깅 분야]

※ 현장대리인 안전 가이드 서식 9호

근거 규정: ‘킨텍스 행사 안전관리지침’ 및 ‘안전관리요령’

☐ 리깅 분야(킨텍스 행사 안전관리지침 제34조 참조)

구조해석업체의 구조계산서에 따라 리깅 포인트를 부여받은 후 작업을 진행해야 합니다.

천장 H빔 구조물 결속 시에는 반드시 규격 및 하중에 적합한 스링벨트를 사용해야 합니다.

리깅 작업 중에는 하단에서의 일체의 작업을 금지하며 반드시 안전요원이 상주하여 안전 유도를 해주어야 합니다.

구조물에 이상 발생 시 즉각 작업을 중단하고 담당 매니저에게 보고해야 합니다.

모든 작업 및 자재에 대해서는 킨텍스 규정을 준수해주시기 바랍니다.

☐ 작업 공통 분야 (킨텍스 행사 안전관리지침 제5조~12조 참조)

1. 분야별 비상연락망을 확보해주시기 바랍니다.

2. 지정된 장소에서만 흡연 가능합니다.(흡연부스 이용)

3. 작업 시 킨텍스의 규정을 준수하고 안전사고 예방을 위해 적합한 안전장비를 착용해야 합니다.

4. 소방시설법에 따라 전시 부스 설치에 사용되는 자재는 방염 자재를 사용해야 합니다.

5. 행사장 구조물은 벽면으로부터 1m 이상 이격해야 하며, 소화전과 비상구 등 소방설비, 비상구, 전기 EPS출입문 및 화장실은 상시 사용할 수 있도록 반드시 전면 개방하여야 합니다.

6. 전시장 부스, 통로 등의 작업과 관련하여 킨텍스 규정에 맞도록 작업해야 합니다.

(킨텍스 행사안전관리 지침 제5조)

7. 사전 협의 없이는 행사장 내 어떠한 페인트 작업도 불가합니다.

8. 작업 중 발생하는 모든 폐기물은 통로 및 부스 내에 방치되지 않도록 신속히 처리 바랍니다.

9. 사다리 작업은 항상 2인 1조로 작업하시고 안전에 유의해주시기 바랍니다.

10. 각종 시설물 제한과 관련하여 킨텍스 규정을 준수해야 합니다.

11. 안전 검증된 제품만을 사용하여 화재, 누전 등 안전사고가 발생하지 않도록 주의 바랍니다.

당사는 상기 주의사항을 포함한 킨텍스 안전 관련 규정을 숙지하였으며,

해당 내용 불이행 및 부주의로 인한 사고 발생 시 모든 책임은 당사에 있음을 확인 및 서명합니다.

2025.    .    .

업체명
연락처
담당자명	(인)

※ 현장대리인 안전 가이드 서식 10호

현장대리인 안전 가이드 [지게차 분야]

근거 규정: ‘킨텍스 행사 안전관리지침’ 및 ‘안전관리요령’

☐ 지게차 분야(킨텍스 행사 안전관리지침 제37조 참조)

모든 지게차는 상시 정비하여 매연이나 안전 문제가 발생하지 않도록 해야 합니다.

행사장 내·외부에서는 주변을 살피며 서행하여야 하며 급출발, 급정거, 급선회는 불가합니다.

적재화물에 가려 시야 확보가 어려울 경우 유도자를 배치하고 후진 운행하여야 합니다.

화물을 적재하고 30cm이상 들어올리거나 마스트를 수직이나 앞으로 기울인 상태에서는 주행할 수 없습니다.

보행자ㆍ작업자가 식별할 수 있도록 포크의 선단에 표시/표식을 부착 후 운행해야 합니다.

운전석 외에 사람을 태운 상태로는 주행할 수 없습니다.

야간작업 시 조명을 최대로 이용하고 주위의 장애물 및 사람에 유의하며 안전한 속도로 운행해야 합니다.

☐ 작업 공통 분야 (킨텍스 행사 안전관리지침 제5조~12조 참조)

1. 분야별 비상연락망을 확보해주시기 바랍니다.

2. 지정된 장소에서만 흡연 가능합니다.(흡연부스 이용)

3. 작업 시 킨텍스의 규정을 준수하고 안전사고 예방을 위해 적합한 안전장비를 착용해야 합니다.

4. 소방시설법에 따라 전시 부스 설치에 사용되는 자재는 방염 자재를 사용해야 합니다.

5. 행사장 구조물은 벽면으로부터 1m 이상 이격해야 하며, 소화전과 비상구 등 소방설비, 비상구, 전기 EPS출입문 및 화장실은 상시 사용할 수 있도록 반드시 전면 개방하여야 합니다.

6. 전시장 부스, 통로 등의 작업과 관련하여 킨텍스 규정에 맞도록 작업해야 합니다.

(킨텍스 행사안전관리 지침 제5조)

7. 사전 협의 없이는 행사장 내 어떠한 페인트 작업도 불가합니다.

8. 작업 중 발생하는 모든 폐기물은 통로 및 부스 내에 방치되지 않도록 신속히 처리 바랍니다.

9. 사다리 작업은 항상 2인 1조로 작업하시고 안전에 유의해주시기 바랍니다.

10. 각종 시설물 제한과 관련하여 킨텍스 규정을 준수해야 합니다.

11. 안전 검증된 제품만을 사용하여 화재, 누전 등 안전사고가 발생하지 않도록 주의 바랍니다.

당사는 상기 주의사항을 포함한 킨텍스 안전 관련 규정을 숙지하였으며,

해당 내용 불이행 및 부주의로 인한 사고 발생 시 모든 책임은 당사에 있음을 확인 및 서명합니다.

2022.    .    .

업체명
연락처
담당자명	(인)